**四川天宇油脂化学有限公司**

**办公楼风貌整治装饰装修项目报价文件**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司（盖章）**

**2023年11月\*\*日**

附件1：办公楼风貌整治装饰装修项目报价文件

办公楼风貌整治装饰装修项目报价文件

**四川天宇油脂化学有限公司：**

一、我公司拟参与贵公司办公楼风貌整治显示屏项目询价活动，并报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工内容** | **预估工程量** | **单位** | **数量** | **单价****（元/单位）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 大门外梯步修补，一楼过道旧吊顶拆除、新吊顶设计及施工 | 约80平米 | m2 | 80 |  |  | 含旧吊顶、顶棚裙边拆除，重新设计、制作吊顶和裙边（方案双方沟通确认并达成一致），含灯具、电线、开关；破损梯步修补 |
| 2 | 大门内一楼门厅设计、翻新改造（主灯、射灯更换） | 旧吊顶翻新约70平米。 | m2 | 70 |  |  | 含旧吊顶翻新，配合显示屏更换 |
| 大厅灯具更换 | 项 | 1 |  |  | 灯具（主灯1个，筒灯40个）+电线+开关 |
| 3 | 各楼层楼梯间、过道的墙面、踢脚线、顶面局部修补、刷乳胶漆 | 重新刷乳胶漆约4000平米 | m2 | 4000 |  |  |  |
| 更新踢脚线约1200米 | m | 1200 |  |  |  |
| 顶面修补约20处，共约15平米 | m2 | 15 |  |  |  |
| 一二楼调度室侧全部更换吊顶（拆下吊顶补破损处） | m2 | 200 |  |  | 暂定一楼调度室外和二楼安环部外吊顶拆下用于其它地方修补，这两处重新吊顶 |
| 4 | 各楼层楼梯间凸出梁装饰 | 宽度约5厘米，长度约35米（每个转角7米）。 | m | 35 |  |  |  |
| 5 | 各楼层大厅、楼梯间窗户处理、玻璃修缮 | 破损玻璃约100平米 | m2 | 100 |  |  |  |
| 6 | 各楼层楼梯间、过道内明线暗埋、灯具暗装、开关、插座更换 | 重新暗装开关插座线约400米 | m | 400 |  |  |  |
| 开关+插座约80个 | 个 | 80 |  |  |  |
| 槽板约200米 | m | 200 |  |  |  |
| 7 | 各楼层办公室、保洁室旧门改造 | 办公室门50套 | 套 | 50 |  |  | 含旧门拆除+内外门洞封堵+锁具，二楼安环部领导办公室需砌墙 |
| 保洁室门4套 | 套 | 4 |  |  | 含旧门拆除 |
| 8 | 各楼层厕所外玻璃窗整体拆除、更换 | 共4扇。每扇尺寸约1×1.6米。 | 扇 | 4 |  |  |  |
| 9 | 各楼层消防箱锈蚀、变形严重，予以更新 | 6个嵌入式消防箱盖刷漆，每个800×650mm。 | 个 | 6 |  |  | 含两个小电箱盖 |
| 10 | 楼顶局部防水处理 | 楼梯间约20平米，顶楼全部约206平米（根据现场实际进行处理）。 | m2 | 20 |  |  | 暂按楼梯间面积计算，如果实际需要楼顶全部处理，则按此单价实际收方 |
| 11 | 调度室（含旁边房间）装修 | 单开宽玻璃门（约2.5平米） | m2 | 2.5 |  |  | 旧门拆除+扩宽+封顶 |
| 地面铺装防静电地板（相关线缆铺设在地板下，约44平米） | m2 | 44 |  |  |  |
| 拆换玻璃窗（约14+10平米） | m2 | 24 |  |  |  |
| 重新吊顶（约44+25平米） | m2 | 69 |  |  |  |
| 根据现场要求安装吸顶灯+开关+插座 | 项 | 1 |  |  |  |
| 墙体粉刷64+60平米 | m2 | 124 |  |  |  |
| 地面贴砖约25平米 | m2 | 25 |  |  |  |
| 暖气片供货 | 个 | 1 |  |  | 需焊接，综合车间安装 |
| 12 | 一楼会客室装修 | 左侧木门拆卸，门框封堵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 左侧墙体柜体拆除、砌新墙（16平米），新墙两侧刷漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 荣誉证书陈列柜（含电视柜）约15平米 | m2 | 15 |  |  |  |
| 右侧木门更换为双开玻璃门（或单开宽玻璃门，约2.5平米） | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 不锈钢防护栏拆除、玻璃窗更换（各约12平米） | m2 | 12 |  |  |  |
| 原有地面拆除+瓷砖粘贴+吊顶施工（含配套小储物间，共约33平米） | m2 | 33 |  |  |  |
| 墙体粉刷（含配套小储物间，共约40平米） | m2 | 40 |  |  |  |
| 照明、电源、开关更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 办公楼外墙数据线整理 | 根据现场实际进行处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 厂前区车位规划、设计、画线 | 约100个车位划线 | 个 | 100 |  |  |  |
| 车棚处加装车挡，增设缓坡并局部地面硬化 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币(大写)： 万 仟 佰元整 |
| 说明：以上报价包含9%增值税、保险、材料、施工、措施、垃圾清运、成品保护、维保等一切费用。 |

二、完工时间

我公司承诺的完工时间为：得到贵公司通知开工起 日内完成施工。

三、付款要求

我公司同意贵公司的付款条件。（或：我公司提出的付款要求如下： ）

备注：付款条件只能选其一，填写付款条件后将备注信息删除。

四、报价有效期

本报价文件的有效期为递交时间起一个月。

五、其它报价文件【根据实际情况填写目录】

1.施工组织设计

2.

报价人（**加盖公章**）：\*\*\*\*\*\*公司

授权代理人：

联系电话：

2023年 月 日

附件2：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

兹证明 （身份证号码： ）系我公司法定代表人，现担任公司 （董事长或总经理）职务。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

（XX）公司（盖章）

2023年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系XX公司的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，以我方名义签署并递交本次报价文件、进行合同谈判、签订合同和处理相关事宜等，其法律后果由我方承担。

授权有效期限：从20xx年x月x日至20xx年 月 日止。

代理人无转委托权。

代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 职务：

身份证号码：

报价人：XX公司（全称，盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：2023年 月 日

附：代理人的身份证复印件